使用方法(CE 版)

步驟1. 新增一個檔案

步驟2. 選擇裝置的規定並設定好參數後按[OK]的按鈕

步驟3. 建立TCP連線

3.1 選擇連線

3.2 在[Interface]選擇用[TCP/IP]方式連線

3.3 設定連線參數

3.4 點選[OK]開始連線擷取資料

步驟4. 建立Serial連線

4.1 選擇連線

4.2 在[Interface]選擇用[COM]方式連線

4.3 設定連線參數

4.4 點選[OK]開始連線擷取資料

步驟5. 可更改[Holding Register]和[Coil Status]的數值

5.1 選擇要更改的 Address

5.2 選擇[Set Value]

5.3 填入欲更改的數值

5.4 按[OK]後即可完成寫入

步驟 6. 儲存和另存新檔

6.1 點選[File]後按[Save]儲存檔案

6.2 點選[File]後按[Save As]選擇欲儲存的位置及鍵入檔名後即可另存新檔